P257 第3段第3行

🡺逻辑门下面是C语言运算符的HCL表达式

P247 倒数第3行

4字节🡺8字节

P264 倒数第8行：4字节🡺8字节

P267 图4-19的表 第三列，第5行：valE←M8[valE] 🡺 valM←M8[valE]

P268：

第8行（图表中,通用列，取指行）：valP←M8[PC+2] 🡺 val**C**←M8[PC+2]

倒数第14行（图4-20中，popq rA 列，访存行）：

valE←M8[valA] 🡺 val**M**←M8[valA]

P276：

图4-25：程序计算器 🡺 **程序计数器**

倒数第3行：…地址0x014**已经**载入

P293：

这样做就能消除SEQ(图4-23)和SEQ+(图4-40)中标号为“Data”的块

🡺

这样做就能消除SEQ(图4-23)和SEQ+(图4-40)中标号为“**数据**”的块

P313：

倒数第一段，第二行，中间：PIPE中没有SEQ中标号为“**Mem.**data”的块

图4-61中，数据寄存器🡺数据内存

P316 图4-63，#prog10 缺第二行代码： **0x00a: xorq %rsp,%rsp #CC=100**

P316：

图4-64 中，触发条件列，第二行：

E\_icode ∈{IMRMOV**Q**，IPOP**Q**}&&E\_dstM∈{d\_srcA,d\_srcB}

P317 图4-65中，子图b)暂停的第一个图的控制信号“暂停=**1**”

P319 中间的表格中，“条件”列第二行：

预测错误的分支 🡺 **加载/使用**

P574 图9-20 a)中，表格上方的汉字 位🡺组

P586 中间的代码行：

bufp = **M**map(NULL,….

🡺

bufp = **m**map(NULL,…